**Техническое задание**

**Ремонту подпорной стенки прилегающей территории по адресу:**

**г. Самара, ул. Демократическая, 47**

**1.Цель закупки**: Выполнить работы ремонту подпорной стенки прилегающей территории по адресу: г. Самара, ул. Демократическая, 47 в соответствии с

- техническим заданием

- Федеральным законом от 27.12.2002 №184-ФЗ «О техническом регулировании»;

- Федеральным законом от 04.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

- Федеральным законом от 23.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;

- Федеральным законом от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»;

- Федеральным законом от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;

- Федеральным законом от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления»;

- постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме»;

- СП 48.13330.2011 «Свод правил. Организация строительства. Актуализированная редакция СНиП 12-01-2004»;

- СНиП 3.04.01-87 «Изоляционные и отделочные покрытия»;

- СанПиН 2.2.3.1384-03 «Гигиенические требования к организации строительного производства и строительных работ».

При выполнении работ обязательно выполнение мероприятий по охране труда и правил безопасности в соответствии со СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования», СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство», по соблюдению правил пожарной безопасности в соответствии со СНиП 21-01-97\* «Пожарная безопасность зданий и сооружений», Правила охраны труда в строительстве» утвержденные Призом Министерства труда и социальной защиты РФ от 1 июня 2015 г. N 336н.

**2. Адрес проведения работ: 443031, г. Самара, ул. Демократическая, 47**

**3. Объемы и виды основных работ:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование работ, услуг и материалов | Ед. изм. | Количество (объем) продукции |
| Демонтаж старой плитки (вертикальная поверхность) | м2 | 90 |
| Гидроизоляционные работы | м2 | 110 |
| Укрепление подпорных стенок материалами BASF (или эквивалент) | м2 | 50 |
| Монтаж искусственного камня "Доломит" или "Ростовский камень" (вертикальная поверхность) на клей на цементной основе Vetonuit или Литокол (или эквивалент) | м2 | 110 |
| Искусственный камень "Доломит" или "Ростовский камень"- набор камней, цветной | м2 | 110 |
| Грунтование | м2 | 140 |
| Демонтаж старой плитки (горизонтальная поверхность) | м2 | 30 |
| Монтаж старой плитки "Песчаник" (горизонтальная поверхность) с расшивкой шва | м2 | 30 |
| Гидрофобизация ремонтных поверхностей силиконовым гидрофибизатором в 1 слой | м2 | 140 |
| Доставка материалом манипулятором | т | 7 |

Подрядчик обязан демонтированную старую плитку складировать на поддоны, упаковать в пленку (или подобное) и доставить на место хранения по адресу: г. Самара, ул. Демократическая, 47.

**Требования к материалам**

Все применяемые строительные материалы, изделия, конструкции, используемые для выполнения ремонтно-строительных работ, должны иметь сертификаты качества или соответствия ГОСТу, паспорта, подтверждающие марку и объём. Подрядчик берёт на себя поставку материалов, конструкций и прочих изделий. Стоимость работ включает в себя все налоги, таможенные пошлины, расходы по доставке материалов, вывозке общестроительного мусора и комплексной уборке здания и прилегающей к нему территории в процессе выполнения работ.

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование материала | Технические характеристики |
| Искусственный камень "Доломит" или "Ростовский камень"- набор камней, цветной – оттенок цвета согласовывается с заказчиком  | Плиты должны быть однослойными, правильной геометрической формой. Габариты не менее 180 х 390 х 23 мм. и 180 х 180 х 23 мм.Класс прочности на сжатие не менее В30Морозостойкость не менее F300Водонепроницаемость не менее W10Истираемость не более 0,4 – 0,6 г/см2Водопоглощение не более 6%Срок гарантии не менее 15 лет |

**4. Требования к качеству выполнения работ**

4.1. Работы выполняются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации с обязательным выполнением норм и правил охраны труда, требований пожарной безопасности и техники безопасности, производственной санитарии, учитывая специфику административного здания и соблюдением внутреннего распорядка нахождения на охраняемой территории (соблюдать режимные требования и пропускной режим, установленные на объекте). Подрядчик до начала работ на объекте предоставляет Заказчику список работников, привлеченных к производству работ.

4.2. После окончания работ необходимо очистить территорию от строительного мусора, грязи, пыли и сдать их Заказчику по акту сдачи-приёмки выполненных работ.

4.3. Подрядчик обязан сообщать Заказчику обо всех аварийных ситуациях.

4.4. Подрядчик должен предусмотреть следующие ограничения производства работ:

- не производить работы при незащищенном от грязи, пыли и от любого механического воздействия оборудовании, расположенном в местах производства работ;

- не применять при производстве работ оборудование и инструменты, вызывающие превышение нормативно допустимого уровня шума и вибрации;

- не загромождать и не загрязнять оборудованием и (или) отходами эвакуационные пути, другие места общего пользования, своевременно очищать площадку от строительного мусора с вывозом на свалку;

4.5. Подрядчик несёт полную ответственность, в том числе и за действия привлекаемых для исполнения данного контакта субподрядных организаций, за соблюдение требований пожарной безопасности своими работниками, за безопасность выполняемых работ, за все риски, связанные с выполнением работ,убытки, причиненные имуществу Заказчика и третьих лиц.

4.6. Подрядчик обязан в согласованные сроки безвозмездно устранить по требованию Заказчика все выявленные недостатки, если в процессе выполнения работ Подрядчик допустил отступления от условий договора, ухудшившие качество работ. При возникновении аварийной ситуации по вине Подрядчика восстановительные и ремонтные работы осуществляются силами и за счёт денежных средств Подрядчика, в том числе и убытки третьим лицам.

4.7. В ходе выполнения работ Подрядчик обязан выставить ограждение места выполнения работ с предупреждающими знаками опасности.

**5. Требования по соблюдению безопасности при выполнении работ и нахождении на объекте**

5.1. Вся ответственность при выполнении работ на объекте за соблюдением норм и правил по охраны труда, пожарной безопасности, электробезопасности, производственной санитарии, а также соблюдении Правил внутреннего распорядка филиала возлагается на Подрядчика.

5.2. Организация и выполнение работ должны осуществляться согласно утвержденных в установленном порядке Законодательством Российской Федерации требований по охране труда, а также иных нормативно-правовых актов, строительных норм и правил, сводов правил по проектированию и строительству, санитарно-эпидемиологических правил и норм.

**6. Сроки выполнения работ:** до 15 мая 2018 года.

**7.** **Гарантия на выполненные работы:**

Не менее 5 (пяти) лет с момента подписания акта выполненных работ.